2020年畜牧展发电机组供电区域设备清单

2020年畜牧展发电机组供电区域设备总功率为4754.4KW，设备清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大棚空调设备清单 | | | | | | | | |
| 品牌 | 数量 | 室外机 功率/KW | 室外机 电流/A | 水泵数量/功率 | 水泵 电流/A | 室内机 数量/功率 | 室内机 电流/A | 备注 |
| 开利 | 1 | 315 | 630 | 1\*30KW | 60 | 6\*11KW | 120 | T1、T2 |
| 开利 | 1 | 315 | 630 | 1\*30KW | 60 | 6\*11KW | 120 |
| 天加 | 1 | 315.8 | 630 | 1\*30KW | 60 | 6\*11KW | 120 | T3、T4 |
| 天加 | 1 | 235 | 618 | 1\*30KW | 60 | 6\*11KW | 120 |
| 开利 | 1 | 74 |
| 麦克维尔 | 1 | 169 | 338 | 1\*22KW | 44 | 3\*11KW | 30 | T5 |
| 麦克维尔 | 1 | 169 | 338 | 1\*22KW | 44 | 3\*11KW | 30 |
| 天加 | 1 | 315.8 | 630 | 1\*30KW | 60 | 7\*11KW | 140 | T6、T7 、T8 |
| 天加 | 1 | 315.8 | 630 | 1\*30KW | 60 | 7\*11KW | 140 |
| 麦克维尔 | 1 | 271 | 540 | 1\*30KW | 60 | 5\*11KW | 100 | T9、T10 |
| 麦克维尔 | 1 | 271 | 540 | 1\*30KW | 60 | 5\*11KW | 100 |
| 用电量/KW |  | 2766.4 | 5524 | 284 | 568 | 594 | 1020 |  |
| 总用电量KW |  | 3644.4 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#变电所设备清单 | | | | | | | |
|  | 用电项目 | 设备容量 （KW） | 电流 （A） | 单位 | 数量 | 合计功率（KW） | 合计电流 （A） |
| 1 | 离心式主机冷却水泵 | 160 | 270 | 台 | 3 | 480 | 810 |
| 2 | 溴化锂吸收式冷水机组冷却水泵 | 90 | 148 | 台 | 3 | 270 | 444 |
| 3 | 冷却塔风机（大） | 30 | 47 | 台 | 8 | 240 | 376 |
| 4 | 冷却塔风机（小） | 20 | 32 | 台 | 6 | 120 | 192 |
| 合计 | | | | | | 1110 | 1822 |